PROGRAM EXCHANGER

(1)기   능

본 기기는 매트릭스 기기와 연결하여 REMOTE, TIMER, 비상 방송 등이 입력될 때 자동으로 신호를 자동 절환 시켜주어야 한다.

입력된 신호의 우선순위를 정해놓아 우선순위가 늦은 신호를 차단하고 우선순위가 가장 빠른 신호만 출력되어야 한다.

학교, 호텔, 백화점등 4원화 방송이 필요로 할 때 사용 가능하도록 입력 4회로, 출력 4회로로 구성 되어야 한다.

방송중인 신호가 어떤 신호인지 쉽게 알아볼 수 있도록 각 입력 신호별로 LED를 부탁하여야 한다.

(2) 기기 특성

- Operation	:  Automatic

- PGM Exchanger Function	:  4 Circuit

- Indicator	:  Power LED, Remote 2 LED, Remote 1 LED,	Timer LED, Emergency LED

- Power Source	:  DC 24V

- Weight	:  4.8 kg

- Dimensions	:  482(W) x 44(H) x 280(D) mm

- PG-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.