DIGITAL LOCAL RECEIVER

(1) 기 능

본 기기는 화재가 발생하면 눈으로 식별할 수 있도록 LED로 표시하여 알려주며

일반방송과 화재방송을 자동 구분하여 일반접점과 직상 발화 접점으로 자동 제어

됩니다. 자동복구 기능으로 기존의 방송 상태로 자동복구하며 장비간 구분으로

지상 1층부터 99층까지 구분하며 제어가능합니다.

(2) 기기  특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:   PLC 1Port

- DISPLAY	:  LCD DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  156(W) x 294(H) x 55(D)mm

- DLR-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.