PRE AMPLIFIER

(1) 기  능

본기기는 2개의 AUX 입력, 2개의 PRIORITY 입력, 1개의 SUB 출력과 메인

출력이 있으며 사용주파수에 따라 고음, 중음, 저음의 음색 조절기가 각 채널에

있어 취향에 맞추어 음색 조절이 가능하고 주 음량에 4밴드 EQ가 있어 보다

좋은 음색의 연출이 가능하여야 한다. 채널 1, 2에 콘덴서 마이크를 사용할 수

있도록 +18V의 전원이 공급되어지며, AC/DC 겸용으로 정전이 되어도 DC +24V

의 배터리에 의하여 사용할 수 있어야 한다. CH 1, 2에 우선 방송기능을 내장

하여 다른 외부입력에 대하여 우선적으로 동작하도록 설계되어 있어야 한다.

주출력에 PATH 기능으로서의 INSERT와 신호 LINE이 길어 질 때의 NOISE

유입방지를 위해 MAIN 출력에 발란스 회로로 설계되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력

- MASTER OUT/SUB OUT	: +4dB/600Ω, BAL

- SUB OUTPUT	: +4dBm/600Ω, UNBALANCED

- REC OUT	: -10dBv/10kΩ, UNBAL

- 임력감도/임피던스

- MIC(1-99 CH)	: -60dBm/600Ω, BAL

- LINE(1-6 CH)	: -20dBm/47kΩ, BALANCED

- LINE(7-9 CH)	: -20dBm/47kΩ, UNBALANCED

- AUX 1, 2	: -10dBm/20kΩ, UNBAL

- PRIORITY 1, 2	: 0dBm/20kΩ, UNBAL

- INSERT	: 0dBm/20kΩ, UNBALANCED

- 주파수 특성	: 30Hz∼20kHz (+1/-3dB)

- 전고조파의율(THD)	: 0.3% 이하

- Phantom Power	: +18V DC

- 사용전원	: AC 220V/60Hz, DC 24V

- 소비전력	: 12W

- 외형	: 482(W) × 88(H) × 280(D)mm

- 중량	: 4.9 kg

PP-9620 및 동등 이상 품이어야 한다