DIGITAL DATA CONVERTER

(1) 기    능

본 기기는통신중인 장비의 통신 상태를 LED로 표기, RACK SYSTEM과 통신을

하여 PC와 연결하여 PC로 RACK SYSTEM을 제어하는데 데이터를 전환 연동시켜

주는 장비이다.

PLC와 RS 485 LINE을 자동으로 구분하여야함.

(2) 기기  특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMA

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port

- DISPLAY	:  LED DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC24V

- DIMENSION	:  482(W) x 44(H) x 280(D)mm

- DCV-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.