MEDIA CD PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 DVD,CD,HDCD,VCD,SVCD,MP3 FILE, AVI, JPG FILE 등을 뛰어난 호환성으로 재생 가능하며 CR-R, CD-RW,DVD+R, DVD-RW, USB 외장하드 등을 완벽하게지원하며 오디오는 2.1채널, 5.1채널, OPTICAL 광출력, COAXIAL지원 및 돌비,DTS 지원

비디오는 COMPOSITE(A/V), COMPONENT YPbPr (YCbCr,YUV),S-VIDEO, VGA 지원 전기능 리모콘으로 조작 가능 DVD 자막 및 OSD 메뉴 등 다양한 언어로 표현가능

합니다.

(2) 기기 특성

- 정격출력/임피던스	: 2V/10kohm(Unbal)

- 주파수 특성	: 20Hz - 20KHz(±1dB)

- 고전조파의율	: 0.1%(1KHz)

- 신호대 잡음비	: 95dB 이상

- CHANNEL SEPERATION	: 70dB(1KHz)

- De-Emphasis	: 5k -> -15dB

: 16K -> -11dB

- Daynamic Range	: 60dB

- Access Time	: 3sec(Track to Track)

- Interrupt	: 1000μm

- Black Dot	: 800μm

- 사용전원	: AC 220V 60Hz

- 규격	: 482(W) x 44(H) x 280(D)

- 중량	: 2.6Kg

- MCD-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.