FASHION SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 작고 경제적인 크기로 설계되어 잇고 브라켓트를 사용하여 쉽게 장착할 수 있어야 한다. 5“ 우퍼 2조를 사용하여 저음뿐 아니라 중고음도 부드럽게 청취할 수 있   다. 스피커의 후면에 있는 스위치로 스피커의 임피던스를 HI 임피던스 혹은 LOW 임피   던스 8Ω선택할 수 있다.

(2) 기기 특성

- SYSTEM TYPE	:  2WAY 1"DOME + 5 1/4" WOOFER

- INPUT POWER	:  20W

- FREQUENCY RESPONSE	:  70Hz ~ 20KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  89dB

- DIMENSION	:  215(H) x 170(W) x 150(D)mm

- WEIGHT	:  2.2Kg

- KFS-40 및 동등 이상 품이어야 한다.

FASHION SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 작고 경제적인 크기로 설계되어 잇고 브라켓트를 사용하여 쉽게 장착할 수 있어야 한다. 5“ 우퍼 2조를 사용하여 저음뿐 아니라 중고음도 부드럽게 청취할 수 있   다. 스피커의 후면에 있는 스위치로 스피커의 임피던스를 HI 임피던스 혹은 LOW 임피   던스 8Ω선택할 수 있다.

(2) 기기 특성

- SYSTEM TYPE	:  2WAY 1"DOME + 5 1/4" WOOFER

- INPUT POWER	:  30W

- FREQUENCY RESPONSE	:  70Hz ~ 20KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  89dB

- DIMENSION	:  242(H) x 182(W) x 162(D)mm

- WEIGHT	:  2.5Kg

- KFS-60 및 동등 이상 품이어야 한다.

FASHION SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 작고 경제적인 크기로 설계되어 잇고 브라켓트를 사용하여 쉽게 장착할 수 있어야 한다. 5“ 우퍼 2조를 사용하여 저음뿐 아니라 중고음도 부드럽게 청취할 수 있   다. 스피커의 후면에 있는 스위치로 스피커의 임피던스를 HI 임피던스 혹은 LOW 임피   던스 8Ω선택할 수 있다.

(2) 기기 특성

- SYSTEM TYPE	:  2WAY 1"DOME + 5 1/4" WOOFER

- INPUT POWER	:  40W

- FREQUENCY RESPONSE	:  70Hz ~ 20KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  89dB

- DIMENSION	:  284(H) x 215(W) x 190(D)mm

- WEIGHT	:  3.5Kg

- KFS-80 및 동등 이상 품이어야 한다.