EMERGENCY SITUATION ANNOUNCEMENT

(1) 기   능

본 기기는 재난사항이나 화재 발생시 신속하고 안전하게 대피하도록 도와주는 자동화된

대피방송 출력 기능으로 현장 상황에 맞게 음원을 송출하여 효과적인 대피를 유도할 수

있어야 한다.

재난 수신기나. 화재수신기의 정보를 파악하여 재난이나 화재발생 지역을 음원으로

출력할 수 있어야 한다.

MP3 음원파일을 사용하여 현장에 맞는 대피 음원을 제작하여 사용할 수 있어야 한다.

PC 셋팅 프로그램을 통한 데이터 정보를 저장할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 오디오 출력                        : 660mV / BAL

- 통신 방식                          : CAN 통신

- 센서 입력                          : 접점방식 / RS485

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W)x44(H)x280(D)mm

- 중량	: 2.8Kg

- ESA-1000 및 동등 이상 품이어야 한다.