EVENT PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 다양한 장소의 배경음악(BGM)용이나 학교나 군부대 같은 기관등에서 행사시 1번의 터치로 원하는 음원을 출력해주는 장비이며, 10CH로 구성되어 있어야 한다.           SD CARD가 내장되어 있어 행사 종류에 따라 다양한 음원을 메모리 및 플레이가 가능하여야 한다. 외부접점을 이용하여 내장된 10곡을 쉽게 가동할 수 있어야 한다. 볼륨기능이 있어 볼륨조절이 쉬워야 한다. 프로그램 타이머(본사제품 : 옜-9602)와 연동하여 VOICE FILE로 사용이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 출력채널	: 1CH

- 출력레벨	: 1V(rms)

- 메모리 지원방식	: SD CARD (4G)

- 디스플레이	: LED

- 기본음원	: CH1 : 국기에 대한 경례(맹세문 포함)

CH2 : 국기에 대한 경례(무전주 애국가)

CH3 : 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념

CH4 : 애국가 1절

CH5 : 국민체조

CH6 : 기상나팔

CH7 : 일석점호

CH8 : 취침나팔

- 사용 전원	: DC24V

- 소비전력	: 100mA

- 중     량	: 2.2Kg

- 외     형	: 482(W)x44(H)x280(D)mm

- SV-9600 상기 및 동등 이 상품 이어야 한다.