SR SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 현대적 감각에 맞는 미려한 DESIGN의 SR SPEAKER로 고급형 스피커

유니트를 사용하여 섬세하고 풍부한 음을 재생할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Rated Input	:  200W / PEAK 400W

- Impedance	:  8Ω

- Frequency Response	:  65Hz-20kHz

- S.P.L(1m/1W)	:  91dB / MAX 113dB

- DRIVERS (LF , HF)                :  8" + 1"

- DISPERSION                       :  90' x 50'

- Weight	:  8.5kg

- Dimensions	:  245(W)x400(H)x260(D)mm

- HY-08 및 동등 이상 품이어야 한다.

SR SPEAKER

SR SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 현대적 감각에 맞는 미려한 DESIGN의 SR SPEAKER로 고급형 스피커

유니트를 사용하여 섬세하고 풍부한 음을 재생할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Rated Input	:  250W / PEAK 500W

- Impedance	:  8Ω

- Frequency Response	:  50Hz-20kHz

- S.P.L(1m/1W)	:  94dB / MAX 116dB

- DRIVERS (LF , HF)                :  10" + 1"

- DISPERSION                       :  70' x 100'

- Weight	:  16kg

- Dimensions	:  300(W)x535(H)x340(D)mm

- HY-10 및 동등 이상 품이어야 한다.

SR SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 현대적 감각에 맞는 미려한 DESIGN의 SR SPEAKER로 고급형 스피커

유니트를 사용하여 섬세하고 풍부한 음을 재생할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Rated Input	:  400W / PEAK 800W

- Impedance	:  8Ω

- Frequency Response	:  50Hz-20kHz

- S.P.L(1m/1W)	:  96dB / MAX 118dB

- DRIVERS (LF , HF)                :  12" + 1"

- DISPERSION                       :  70' x 100'

- Weight	:  21kg

- Dimensions	:  360(W)x595(H)x385(D)mm

- HY-12 및 동등 이상 품이어야 한다.

SR SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 현대적 감각에 맞는 미려한 DESIGN의 SR SPEAKER로 고급형 스피커

유니트를 사용하여 섬세하고 풍부한 음을 재생할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Rated Input	:  600W / PEAK 1200W

- Impedance	:  8Ω

- Frequency Response	:  35Hz-20kHz

- S.P.L(1m/1W)	:  98dB / MAX 120dB

- DRIVERS (LF , HF)                :  15" + 1"

- DISPERSION                       :  70' x 100'

- Weight	:  32kg

- Dimensions	:  410(W)x880(H)x440(D)mm

- HY-15 및 동등 이상 품이어야 한다.